**FETCH SEQUENCE FOR MACHINE 2**

AR<-PC

IR<-M[AR]

PC<-PC+1

IF IR(13-15)=7 then skip 2

IF IR(12)=0 then skip 1

AR<-M[AR]

DECODE IR

AR<-IR(0-11)